
# PC端如何正确显示热成像测温信息

官网下载最新的PC端“TOPOTEK V41”，通过网络连接云台相机后会发现无法正确读取热成像测温信息，这个时候需要关闭电脑的防火墙和电脑保护。具体操作如下

1：进入“windows安全中心”



2：点击进入防火墙和网络保护，看到域网络、专用网络和公用网络



3：分别点击域网络、专用网络和公用网络，把开关关闭即可，如右图所示为关闭效果。