## DV500机型升级办法

1：将Topotek\_bl31\_D、Topotek\_boot\_D、Topotek\_env\_D、Topotek\_kernel\_D拷贝到内存卡根目录；

2：将Topotek\_rootfs\_D-xxxx重命名为Topotek\_rootfs\_D拷贝到内存卡根目录；

3：TF卡根目录新建topotek文件夹，将config 和sensorconfig拷贝到topotek文件夹中；

4：以上几项全部放于内存卡后，将TF卡插入云台 后 上电 等待40S左右即可升级成功；

**DV500机型升级办法**

1：将Topotek\_bl31\_D、Topotek\_boot\_D、Topotek\_env\_D、Topotek\_kernel\_D拷贝到内存卡根目录；

2：将Topotek\_rootfs\_D-xxxx重命名为Topotek\_rootfs\_D拷贝到内存卡根目录；

3：TF卡根目录新建topotek文件夹，将config 和sensorconfig拷贝到topotek文件夹中；

4：要根据镜头采用的最大焦距(取整)来填写config.sh里的Sensor0\_lensMaxFocalLength的值；

以上几项全部放于内存卡后，将TF卡插入云台 后 上电 等待40S左右即可升级成功